**单选题：**

1. 依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），土方的挖、装、运的工程量均以开挖前的（ ）计算。

A、虚方体积

B、天然密实体积

C、松填体积

D、压（夯）实后体积

1. 依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于土石方回填工程量的计算，说法错误的是（ ）。

A、沟槽、基坑回填，按挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的建筑物、基础（含垫层）的体积计算

B、管道沟槽回填，按挖方体积减去管道及基础等埋入物的体积计算，埋入物体积按非管道井室的构筑物断面面积×管道中心线长度计算

C、室内（含地下室内）回填：按墙间净面积（扣除连续底面积2m2以上的设备基础等面积）乘以回填厚度计算

D、场区（含地下室顶板以上）回填：按回填面积乘以平均回填厚度以体积计算

1. 依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），若开挖设计长度为20m，宽度为8m，深度为0.5m的土方工程，应按（ ）计价。

A、平整场地

B、挖沟槽

C、挖基坑

D、挖一般土方

1. 依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于土石方工程工程量计算的说法，错误的是（ ）。
2. 挖淤泥流砂，以实际挖方体积计算
3. 平整场地，按设计图示尺寸，以建筑物首层面积计算。建筑物地下室结构外边线突出首层结构外边线时，其突出部分的建筑面积不计算
4. 沟槽土石方，按设计图示沟槽长度乘以沟槽断面面积，以体积计算
5. 基坑土石方，按设计图示基础（含垫层）尺寸，另加工作面宽度、放坡宽度乘以开挖深度，以体积计算
6. 依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），人工开挖碎、砾石含量在（ ）以上密实性土壤的，套用相应四类土定额乘以系数1.43。

A.25%

B.10%

C.30%

D.35%

6、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），三轴水泥搅拌桩设计要求全断面套打时，相应定额的人工及机械乘以系数（ ）。

A.1.2

B.1.3

C.1.4

D.1.5

7、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），水泥搅拌桩凿桩头按凿桩长度乘桩截面积以体积计算，套用第三章桩基础工程凿桩头 灌注钢筋混凝土桩子目，其中，人工、机械乘以系数( )。

1. 0.2
2. 0.5
3. 0.6
4. 0.4

8、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），基坑与边坡支护工程如需搭设脚手架的，按( )定额规定计算。

A.砌筑单排脚手架

B.砌筑双排脚手架

C.满堂脚手架

D.里脚手架

9、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于桩基础工程量计算的说法，正确的是( )。

1. 预制钢筋混凝土管桩按设计图示桩长度(包括桩尖)以m为单位计算
2. 截桩头按设计图示尺寸以面积计算
3. 人工挖孔灌注混凝土桩按设计图示尺寸的桩长计算

D.泥浆护壁成孔灌注桩按设计图示尺寸以桩长计算(不包括桩尖)

10、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于冲（钻）孔灌注混凝土桩工程量计算的说法，正确的是( )。

A.成孔按入土深度（不包括岩层深度）计算

B.泥浆制作按桩混凝土体积除以循环次数计算

C.混凝土按设计桩长乘以桩截面积以体积计算

D.岩层增加费按入岩深度计算

11、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于预制钢筋混凝土桩工程量计算的说法，正确的是( )。

1. 打预制方桩按桩顶面至桩底面（不包括桩尖）以长度计算
2. 送预制方（管）桩按桩顶面至自然地坪面以长度计算
3. 电焊接桩、管桩桩尖焊接以个计算
4. 预制混凝土桩截桩头，按设计图示截桩面积乘以截桩头长度以体积计算

12、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于混凝土桩凿桩头的说法，正确的是( )。

A.预制混凝土桩凿桩头，按设计要求凿桩的数量计算

B.灌注混凝土桩凿桩头，按设计超灌长度乘以桩身设计截面积以体积计算

C.预制混凝土桩凿桩头，按设计要求凿桩的长度计算

D.灌注混凝土桩凿桩头，按设计要求凿桩的数量计算

13、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列工程量计算规则的说法，正确的是( )。

A.砖地沟按设计图示尺寸以水平投影面积计算

B.砖地坪按设计图示尺寸以体积计算

C.石楼梯按体积计算

D.石坡道按设计图示以水平投影面积计算

14、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于石砌体工程量计算的说法，正确的是( )。

A.石基础按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积

B.石地沟按设计图示以长度计算

C.石板围墙勾缝按设计图示尺寸以面积计算

D.石台阶按设计图示尺寸以面积计算

15、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于独立基础、满堂基础与带形基础的划分，说法正确的是（ ）。

A.底宽在3m以下且底面积在20m2以外的为满堂基础

B.底宽在3m以上且底面积在20m2以内的为满堂基础

C.长宽比在3倍以外且底面积在20m2以内的为独立基础

D.长宽比在3倍以内且底面积在20m2以内的为独立基础

16、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于现浇混凝土梁工程量计算的说法，正确的是（ ）。

1. 圈梁区分不同断面按设计中心线长度计算
2. 异形梁按设计图示尺寸以体积计算
3. 拱形梁按设计拱形轴线长度计算
4. 弧形梁按设计图示尺寸以体积计算，扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积

17、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于现浇混凝土墙工程量计算的说法，正确的有（ ）。

1. 扣除面积0.3m2以内的孔洞所占体积
2. 扣除构件内钢筋的体积
3. 连梁混凝土并入剪力墙计算
4. 扣除预埋铁件的体积

18、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于现浇混凝土工程量计算的说法，正确的是（ ）。

1. 雨蓬与圈梁连接时，其工程量以梁中心线为分界线
2. 压顶按设计图示尺寸以体积计算
3. 挑檐板按设计图示水平投影面积计算
4. 室外整体楼梯按设计图示尺寸以体积计算

19、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于厂库房大门工程量计算的说法，正确的是（ ）。

A.防护铁丝门按设计数量以质量计算

B.金属格栅门按设计图示数量计算

C.钢质花饰大门按设计图示数量以质量计算

D.全钢板大门按设计图示洞口尺寸以面积计算

20、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于屋面卷材工程量计算的说法，正确的是（ ）。

A.扣除屋面小气窗所占面积

B.扣除斜沟所占面积

C.屋面卷材附加层应另行计算

D.屋面女儿墙的弯起部分应另行计算

21、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），膜结构屋面工程量计算规则为( )。

1. 按照设计图示尺寸，以水平投影面积计算
2. 按照设计图示尺寸，以需要覆盖的水平投影面积计算
3. 按照设计图示尺寸，按照斜面积计算
4. 按照设计图示尺寸，按照净面积计算

22、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），楼地面成品踢脚板工程量应（ ）。

A.并入地面面层工程量

B.按设计图示尺寸以长度计算

C.按设计图示尺寸以长度计算，门窗侧壁的长度也不增加

D.按设计图示长度乘以高度以面积计算

23、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），屋面保温隔热工程量应按（ ）计算。

A.屋面面积计算

B.设计图示尺寸以面积计算

C.设计图示尺寸乘厚度以体积计算

D.屋面面积乘厚度以体积计算

24、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），柱帽保温隔热工程量应并入（ ）保温隔热工程量内。

A.柱面

B.梁面

C.内墙面

D.天棚

25、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），卷材塑胶墙边上返的，反边高度（ ）以内的并入楼地面计算。

A.150mm

B.200mm

C.300mm

D.500mm

26、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），关于砌筑沥青浸渍砖计算规则，正确的是（ ）。

A.按设计图示尺寸以体积计算

B.按设计图示尺寸以面积计算

C.按设计图示尺寸的水平投影面积计算

D.按设计图示尺寸以长度计算

27、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），聚氯乙烯板平面防腐工程量按设计图示尺寸以面积计算，且（ ）。

A.扣除凸出地面的构筑物、设备基础等以及面积＞0.3m2孔洞、柱、垛等所占面积

B.扣除凸出地面的构筑物、设备基础等以及面积≤0.3m2孔洞、柱、垛等所占面积

C.不扣除凸出地面的构筑物、设备基础等以及面积≤0.3m2孔洞、柱、垛等所占面积

D.不扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，扣除面积＞0.3m2孔洞、柱、垛等所占面积

28、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），楼地面装饰工程中的零星项目定额子目，适用于楼梯、台阶牵边和侧面及（ ）以内少量分散的楼地面装修。

A.0.3m2

B.0.4m2

C.0.5m2

D.0.6m2

29、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），墙体保温砂浆子目按外墙外保温考虑,如实际为外墙内保温的,人工乘以系数（ ）,其余不变。

A.0.45

B.0.46

C.0.47

D.0.48

30、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于脚手架工程量计算规则的说法，错误的是（ ）。

A.吊篮脚手架按外墙垂直投影面积计算

B.电梯井脚手架按电梯井水平投影面积计算

C.满堂承重脚手架以支撑承重结构的净空间体积计算

D.围墙砌筑脚手架的高度按室外地坪至围墙顶面计算

31、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于外脚手架的说法，正确的是（ ）。

A.外脚手架定额中钢管、扣件、底座的租赁期从开始搭设底层脚手架到开始拆架的时间

B.定额包括脚手架基础加固

C.外脚手架突出墙外宽度在24cm以内的墙垛、附墙烟囱等不另计算脚手架

D.凸阳台脚手架不另外计算

32、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），关于砌筑脚手架，下列说法正确的是（ ）。

A.砌筑高度在3.6m以内的，不计算脚手架

B.砌筑高度超过1.2m且在3.6m以内的，套用砌筑双排脚手架定额

C.砌筑高度超过3.6m的，套用里脚手架定额

D.砌筑高度超过6.0m的，执行外脚手架（落地架）定额乘以系数0.75，并将定额中钢管、扣件、底座的租赁时间调整为1个月

33、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于楼梯模板工程量计算的说法，错误的是（ ）。

1. 室内楼梯模板按墙中心线的水平投影面积计算
2. 不扣除宽度≤500mm的楼梯井面积
3. 整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界
4. 剪刀楼梯执行单坡直行楼梯相应系数

34、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列有关钢筋混凝土模板及支架支撑的说法，错误的是（ ）。

A.凡四边以内的独立柱模板套用独立矩形柱模板定额子目

B.电梯井外侧模板套用电梯井壁模板定额子目

C.无梁板模板按板、柱帽模板面积之和计算

D.压顶模板按混凝土与模板的接触面以面积计算

35、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列有关高大模板的说法，错误的是（ ）。

A.高大模板支撑按搭设的水平投影面积乘以搭设高度以体积计算，扣除墙、柱混凝土所占体积

B.高大模板（不含支撑）按混凝土与模板的接触面以面积计算

C.水平混凝土构件模板支撑高度超过6.0m 的，套用高大模板支撑及高大模板（不含支撑）定额子目

D.高大模板支撑实际工期与定额取定不同，按实调整

36、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列有关斜屋面模板的说法，错误的是（ ）。

A.对于设计斜度≤15°的坡屋面，按有梁板定额计算

B.对于15°＜设计斜度＜25°的斜屋面，按底面支模计算，套用有梁板模板定额乘以系数1.1；

C.对于在25°≤设计斜度≤60°的斜屋面，按上下双面支模计算，套用斜屋面有梁板模板定额

D.对于设计斜度＞60°的坡屋面，按上下双面支模计算，套用墙模板定额

37、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），栏板模板定额适用于高度小于（ ）m且厚度小于（ ）mm的栏板和女儿墙。（ ）

A.1.60、120

B.1.20、160

C.1.20、120

D.1.60、160

38、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列有关钢筋混凝土模板及支架支撑的说法，正确的是（ ）。

A.地下室柱、墙、梁板模板套用相应的定额，人工费乘系数1.2

B.当设计要求为清水混凝土模板时,执行相应模板子目，并作如下调整：人工费乘以系数1.2，胶合板模板材料消耗量乘以系数1.6

C.屋面檐口斜板包括斜板、压顶、肋板或小柱，按栏板定额乘以系数1.1

D.当有梁板、高大模板为井字梁结构时，相应有梁板、高大模板（不含支撑）定额子目乘以系数1.2。

39、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），高层及超高层建筑屋面结构完成后到外墙脚手架拆除该时间段内使用塔吊的，该时间段内塔吊使用费定额乘以系数（ ）。

A.0.6

B.0.7

C.0.8

D.0.9

40、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），有关垂直运输工程，下列说法错误的是（ ）。

1. 建筑物檐高在3.6m以内的，不计算垂直运输费用。
2. 同一建筑物有多种檐高时，以建筑物的平均檐高套用定额。
3. 人工搬运定额层高按4m以内考虑，层高超过4m的，相应定额按高度比例换算。

D.地下室材料运输费、单层建筑垂直运输费及二、三层建筑垂直运输费，按建筑面积计算。

41、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列有关模板超高支撑计算的说法，错误的是（ ）。

A.模板支撑高度超过3.6m的，其模板超高支撑增加费按超过部分模板接触面积计算。

B.模板支撑高度在3.6m以内的，无需计算模板超高支撑增加费

C.计算墙模板超高支撑增加费时,如遇斜面结构，其墙模板支撑高度按分段墙的平均高度为准

D.柱、墙模板支撑高度超过6.0m的，其模板超高支撑增加费按超过3.6m的工程量计算套用相应定额。

42、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），有关大型机械设备进出场及安拆,下列说法正确的是（ ）。

A.工程实际采用的塔吊与施工电梯型号与其进出场费及安拆费定额取定不同时不调整。

B.进出场费用运输运距是按30km以内考虑，超过30km以外部分另行计算。

C.塔吊与施工电梯基础定额未包括打桩费用

D.塔吊与施工电梯基础定额包括因基础埋置在地面以下所发生的土方工程费用

43、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列有关装饰脚手架的说法，错误的是（ ）。

1. 高度3.6m以内的墙柱面及天棚装饰，不再计算装饰脚手架费用
2. 外墙面装饰时利用外架的，不再计算装饰脚手架费用

C.墙柱面不装饰，天棚装饰且天棚高度超过3.6m的，其装饰脚手架套用装饰满堂脚手架定额并乘以系数0.70

D.天棚不装饰，墙面装饰且高度超过3.6m且高度6m以内的，其墙面装饰脚手架套用砌筑双排脚手架定额

44、依据现行规范规定,下列关于钢筋保护层的说法，正确的是（ ）

A.主受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离

B.箍筋外边缘至混凝土表面的距离

C.最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离

D.主受力筋中心线至混凝土表面的距离

45、依据现行规范规定,钢筋的锚固一般指的是钢筋从一个构件伸入与之相邻的构件(支座)内的长度，其中LaE 指的是（ ）。

1. 抗震锚固
2. 非抗震锚固
3. 锚固搭接
4. 非锚固搭接

46、依据《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（22G101），基础底板底部配筋以（ ）表示。

A、B

B、T

C、X

D、Y

47、依据《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（22G101），边框梁代号是 BKL，属于（ ）构件。

A.梁

B.墙

C.连梁

D.圈梁

48、依据《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017），下列有关工具式模板的说法，正确的是（ ）。

A.构造柱套用矩形柱定额子目并乘系数1.3

B.圈、过梁套用矩形梁定额子目并乘系数1.3

C.现浇混凝土柱（不含构造柱）、墙、梁（不含圈、过梁）、板是按高度（板面或地面、垫层面至上层板面的高度）3.6m综合考虑

D.有梁板模板定额项目未考虑有梁板中弧形梁的情况，应单独计算

49、依据《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017），下列定额计算规则，说法不正确的是（ ）。

A.金属结构构件运输按制作工程量计算

B.保温岩棉铺设、EPS混凝土浇灌按设计图示尺寸以体积计算

C.钢构件除锈按设计需防锈的面积计算

D.高强度螺栓、栓钉按质量计算

50、依据《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017），下列定额计算规则，说法正确的是（ ）。

A.钢楼承板安装定额已包括混凝土所需要收边板的用量，不另行计算

B.金属构件运输适用于大中型钢构件从金属结构件加工厂至施工现场的运输

C.钢柱安装在地面以上混凝土柱面时，其人工、机械乘以系数1.2

D.钢构件安装连接耳板所用钢材，应单独计算

51、依据《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017），装配式混凝土女儿墙安装适用于构件净高（ ）m以内，超过时套用外墙板安装定额。

1. 1.1
2. 1.2
3. 1.3
4. 1.4

52、依据《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017），装配式混凝土构件运输定额适用运距（ ）km以内。

1. 100
2. 150
3. 200
4. 250

**多选题：**

1、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），关于水泥搅拌桩工程量计算的说法，正确的是（ ）。

A.空孔部分按设计桩顶标高到自然地坪标高减导向沟的深度（设计未明确时按1m考虑）以体积计算

B.深层水泥搅拌桩、双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩按设计桩长乘以设计桩外径截面积，以体积计算

C.插拔型钢按设计图示尺寸以质量计算

D.水泥搅拌桩凿桩头按凿桩长度乘桩截面积以体积计算，套用第三章桩基础工程凿桩头 灌注钢筋混凝土桩子目，其中，人工、机械乘以系数0.6

E.高压旋喷桩的设计桩长加上超灌长度计算

2、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），关于基坑与边坡支护工程量计算的说法，错误的是（ ）。

A.砂浆土钉、砂浆锚杆的钻孔、注浆，按设计文件或经批准的施工组织设计，按钻孔深度以长度计算

B.有粘结预应力钢绞线按设计图示尺寸以锚固长度的质量计算

C.锚头制作、安装、张拉、锁定按设计图示以“套”计算

D.锚杆制作安装按锚杆长度计算

E.打、拔槽型钢板桩按单根钢板桩全长的理论重量乘以钢板桩根数以质量计算

3、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），关于地基处理工程量计算的说法，错误的是（ ）。

1. 地基强夯按设计图示强夯处理范围以面积计算。设计无规定时，按建筑物外围轴线每边各加6m计算
2. 低锤满拍按实际面积计算
3. 沉管灌注砂石桩按设计桩顶至桩尖长度乘以设计桩截面积以体积计算，不扣除桩尖虚体积
4. 振冲桩按设计桩截面积乘以桩长以体积计算
5. 填料加固按设计图示尺寸以面积计算

4、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），关于土石方工程的说法，正确的是（ ）。

1. 平整场地定额未包括挖树根、草皮和排除障碍物，有发生时另行计算。挖填土方厚度＞±30cm时，全部厚度按一般土方相应规定另行计算，不计算平整场地
2. 小型挖掘机系指斗容量≤0.6m3的挖掘机，基础（含垫层）底宽≤1.20m的沟槽土方工程或底面积≤8m2的基坑土方工程机械开挖时按小型挖掘机套用定额
3. 土方集中堆放发生二次翻挖的，三、四类土壤类别按降低一级类别套用相应定额
4. 挖掘机下铺设垫板、汽车运输道路上铺设材料时，其费用另行计算
5. 在群桩间挖土的，土方开挖工程量应扣除桩的体积

5、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），关于土石方工程量计算的说法，正确的是（ ）。

A.基础土石方的开挖深度应按基础（含垫层）底标高至设计室外地坪标高确定。交付施工场地标高与设计室外地坪标高不同时，应按设计室外地坪标高确定

B.沟槽土石方按设计图示沟槽长度乘以沟槽断面面积以体积计算

C.挖淤泥流砂以实际挖方体积计算

D.岩石爆破后需人工清理基底的，人工清理爆破基底按岩石爆破的规定尺寸（含工作面宽度和允许超挖量）以体积计算

E.原土夯实与碾压，按设计文件规定的尺寸，以面积计算

6、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于预制钢筋混凝土桩工程量计算的说法，正确的有( )。

A.送桩按桩顶面至自然地坪面的高度以长度计算

B.电焊接桩、管桩桩尖焊接以个计算

C.硫磺胶泥接桩以面积计算

D.截桩头按设计要求截桩的数量计算

E.凿桩头按设计图示截桩面积乘以凿桩头长度以体积计算

7、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于混凝土灌注桩工程量计算的说法，正确的有( )。

A.混凝土灌注桩岩层增加费按入岩深度以长度计算

B.注浆管按打桩前的自然地坪标高至设计桩底标高计算

C.泥浆制作按成孔体积除以循环次数计算

D.成孔按入土深度（包括岩层深度）计算

E桩底（侧）后注浆工程量按设计注入水泥用量以质量计算

8、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于石砌体工程量计算的说法，正确的有( )。

1. 石地沟按设计图示以长度计算
2. 石地沟按设计图示以体积计算
3. 石台阶按设计图示以水平投影面积计算
4. 石台阶按设计图示尺寸以体积计算
5. 石坡道按设计图示以水平投影面积计算

9、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于实心砖墙工程量计算的说法，正确的有( )。

A.凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算

B.扣除单个面积大于0.3m2的孔洞所占体积

C.不扣除消火栓箱所占体积

D.扣除梁头、板头所占体积

E.不扣除凹进墙内的壁龛所占体积

10、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），关于屋面檐口斜板包括（ ）。

A.斜板

B.压顶

C.肋板或小柱

D.栏板

E.圈梁

1. 依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于现浇混凝土楼梯工程量计算的说法，正确的有（ ）。

A.按设计图示尺寸以体积计算

B.按墙内皮的水平投影面积计算

C.扣除宽度不小于300mm的楼梯井

D.包括伸入墙内部分

E.包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁

1. 依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于现浇混凝土构件工程量计算的说法，正确的有（ ）。

A.构造柱按柱断面尺寸乘以全高以体积计算，嵌入墙体部分不计

B.雨蓬、阳台板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算

C.框架柱的柱高按柱基上表面至柱顶以高度计算

D.梁按设计图示尺寸以体积计算

E.天沟、挑檐板设计图示尺寸以墙外部分体积计算

1. 依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于现浇混凝土墙工程量计算的说法，正确的有（ ）。

A.附墙的暗柱、暗梁、墙垛及突出墙面部分，并入墙体积计算

B.连梁并入墙体积计算

C.按设计图示尺寸以体积计算

D.墙与梁连接时墙算至梁底；墙与板连接时板算至墙侧

E.不扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占体积

1. 依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于金属构件工程量计算的说法，正确的有（ ）。

A.钢构件制作工程量，按设计图示尺寸以质量计算

B.钢构件安装工程量，按设计图示尺寸以质量计算

C.金属面防锈按设计防锈面积计算

D.阳台防盗网按设计图示尺寸以面积计算

E.铁栅围墙制作、安装按设计图示尺寸以面积计算

15、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于楼地面防水的说法，正确的有（ ）。

1. 工程量按主墙间净空面积计算
2. 不扣除柱及凸出墙面的垛所占面积
3. 不扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积
4. 防水上翻高度≤300mm时，按展开面积并入平面防水计算
5. 防水上翻高度＞300mm时，按展开面积并入立面防水计算

16、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于防水工程的说法，正确的有( )。

1. 墙面卷材防水按设计图示尺寸以面积计算
2. 规范规定的卷材屋面的接缝收头找平层的嵌缝未计入相应定额内，应另行计算
3. 规范规定的防水卷材的附加层已计入相应定额内，不另行计算
4. 楼(地)面防水按主墙间净空面积计算不扣除独立柱所占面积
5. 楼(地)面防水上翻高度＞300mm时，按展开面积并入立面防水计算

17、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），以下说法正确的是（ ）。

A.防腐混凝土面层按设计图示尺寸以面积计算

B.防腐砂浆面层按设计图示尺寸以面积计算

C.防腐胶泥面层按设计图示尺寸以体积计算

D.玻璃钢防腐面层按设计图示尺寸以面积计算

E.防腐混凝土面层按设计图示尺寸以体积计算

18、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），楼地面细石混凝土找平层厚度超过60mm时，以下说法正确的是（ ）。

A.全部厚度依据做法套用细石砼找平层定额

B.面层30mm部分依据做法套用细石砼找平层定额

C.面层20mm部分依据做法套用细石砼找平层定额

D.扣除面层30mm后余下的套用混凝土垫层定额

E.扣除面层20mm后余下的套用混凝土垫层定额

19、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），关于楼地面踢脚工程量计算的说法，正确的是（ ）。

A.水泥砂浆踢脚板按设计图示长度乘以高度以面积计算

B.水泥砂浆踢脚板按设计图示长度计算

C.不锈钢成品踢脚板按设计图示长度计算

D.不锈钢成品踢脚板按设计图示长度乘以高度以面积计算

E.花岗岩楼梯踢脚板按设计图示尺寸以面积计算

20、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）,下列脚手架以m2为计算单位的有 （ ）。

1. 落地式钢管外脚手架
2. 悬挑式钢管外脚手架

C.电梯井脚手架

D.满堂承重脚手架

E.装饰满堂脚手架

21、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）下列哪些模板计算规则是按水平投影面积 （ ）。

A.线条模板

B.楼梯模板

C.台阶模板

D.有梁板模板

E.设备基础模板

22、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于混凝土模板的说法，正确的是（ ）。

1. 有梁板的柱高应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板下表面之间的高度计算
2. 先砌墙的构造柱模板的工程量按图示外露部分计算
3. 天沟、挑檐反口模板按全高执行栏板定额子目
4. 板的圆弧形板增加费按弧形部分模板面积计算
5. 卫生间墙体下部现浇混凝土翻边与主体结构不同时浇捣的，其模板执行无底模基础梁模板定额子目

23、依据《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017），下列关于垂直运输工程的说法，正确的是（ ）。

A.建筑物檐高在3.6m以内的，不计算垂直运输费用

B.同一建筑物有多种檐高时，以建筑物的最高檐高套用定额

C.高层及超高层建筑屋面结构完成后到外墙脚手架拆除该时间段内使用塔吊，该时间段内塔吊使用费定额乘以系数0.8

D.人工搬运定额中层高按3.6m以内考虑

E.地下室材料运输费、单层建筑垂直运输费及二、三层建筑垂直运输费，按建筑面积计算

24、依据《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017），下列关于预制混凝土构件安装定额支撑高度的说法 ，正确的是（ ）。

A.叠合板或全预制板支撑高度：自基础面或结构层板面至上层叠合板或全预制板板面的高度

B.阳台板、空调板支撑高度：自基础面或阳台板、空调板板面至上一层叠合阳台板、空调板或全预制阳台板板面的高度

C.楼梯支撑高度：板底垂直高度

D.叠合梁或单梁支撑高度：自基础面或结构层板面至上层叠合梁或单梁梁面的高度；

E.柱支撑高度：柱构件的垂直高度

25、依据《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017），下列关于金属构件制作、安装、运输的说法，错误的是（ ）

A.金属构件制作设计使用的钢材强度等级、型材组成比例与金属构件制作定额取定不同时，不作调整

B.钢结构制作工程量按设计图示尺寸以质量计算。不扣除单个面积0.3m2以内的孔洞所占面积，焊条、铆钉、螺拴等不另增加质量

C.金属构件安装定额已综合考虑焊缝无损检测费用

D.构件运输定额子目未包括高速公路过路、过桥费用，实际发生时另行计算。

E.零星构件是指定额中未列明项目以外的结构性零散构件，单体质量在50kg以内的小型构件

26、依据《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017），下列关于工具式模版及工具式脚手架的说法，正确的有（ ）。

A.工具式脚手架是指组成脚手架的架体结构和构配件为定型化标准化产品，可多次重复利用，按规定的程序组装和施工

B.外装饰吊篮定额子目租赁期按3个月考虑，实际与定额取定不同时予以调整

C.外装饰吊篮使用费按外墙垂直投影面积计算，不扣除门窗、洞口所占面积D.圆形柱模板执行异形柱模板，圆弧形梁模板执行异形梁模板

E.外装饰吊篮定额不适用于外立面装饰用脚手架