**单选题：**

1、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，下列施工合同约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类型的是( )。

A.法律法规变化

B.追加额外工作

C.物价波动

D.误期赔偿

2、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，以下关于工程计量的原则和范围，说法不正确的是( )。

A.因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量

B.工程计量的编制依据不包括质量合格证书

C.因承包人原因造成的超出合同范围施工的工程量，发包人不予计量

D.因工程变更引起的工程量变化，发包人应予计量

3、依据《建设工程工程量清单计价规范》(G505002013),关于工程量清单及其编制,下列说法正确的是( )。

A.招标工程量清单的完整性由招标代理人负责

B.招标工程量清单应以单位（项）工程为单位编制

C.招标工程量清单的准确性由招标代理人负责

D.招标工程量清单的组成不包括其他项目清单

4、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于编制竣工结算文件应遵循的计价原则，下列说法正确的是( )。

A.安全文明施工费应依据已标价工程量清单约定金额计算，不得调整

B.总承包服务费应依据合同约定金额计算，不得调整

C.现场签证应依据合同约定的确认方式予以确认

D.暂列金额如有余额归承包人所有

5、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，因不可抗力解除合同的，发包人应向承包人支付的金额中不应包括( )。

A.运至施工场地用于施工的材料

B.承包人的员工遭送费

C.承包人的施工机械设备损坏费用

D.已完工程的措施费

6、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质是( )。

A.项目特征

B.项目编码

C.项目名称

D.项目计量单位

7、依据《福建省房屋建筑工程总承包模拟清单计量规则（2022 年版》，初步设计图纸未明确的下列情形，其项目特征可描述为“综合考虑”的是（ ）。

A.打实验桩

B.沉管灌注桩复打

C.在强夯后的地基上打桩

D.成孔灌注桩中的空孔回填材料以及凿桩头、桩头外运运距

8、依据《福建省房屋建筑工程总承包模拟清单计量规则（2022 年版》，工程结算时,预制钢筋混凝土方桩、预制钢筋混凝土管桩桩身材料用量按经确认的配桩长度加上桩身损耗率（ ）计算。

A.0.5％

B.0.8％

C.1％

D.1.5％

9、依据《福建省房屋建筑工程总承包模拟清单计量规则（2022 年版》，初步设计图纸未明确的下列情形，其项目特征可描述为“综合考虑”的是（ ）。

A.压型钢板上浇捣混凝土

B.大体积混凝土

C.混凝土的种类

D.毛石基础中的毛石比例

10、依据《福建省房屋建筑工程总承包模拟清单计量规则（2022 年版》，关于现浇混凝土柱柱高规定，错误的是（ ）。

A.有梁板的柱高：自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度

B.无梁板的柱高：自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度

C.框架柱的柱高：自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度

D.框架柱的柱高：自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度

11、依据《福建省房屋建筑工程总承包模拟清单计量规则（2022 年版》，零星项目清单适用于（ ）㎡以内的抹灰、油漆（涂料）、石板材、块料面层。

A.0.3

B.0.5

C.0.8

D.1

12、依据《福建省房屋建筑工程总承包模拟清单计量规则（2022 年版》，现浇混凝土栏板上的压顶、小柱，以及天沟(檐沟)、挑檐、雨篷＞（ ）mm的反梁，均并入栏板计算。屋面檐口斜板上的压顶、肋板或小柱并入屋面檐口斜板，按栏板计算。

A.250

B.300

C.350

D.400

13、依据《福建省房屋建筑工程总承包模拟清单计量规则（2022 年版》，超高施工加压水泵费适用于建筑物檐高超过（ ）m时所增加的加压水泵费用。

A.10

B.15

C.20

D.25

14、依据《福建省房屋建筑工程总承包模拟清单计量规则（2022 年版》，模拟清单不可预见费按所在单位（项）工程造价的（ ）%估算。工程结算时，按实结算。

A.1-3

B.3-5

C.5-7

D.7-9

**多选题：**

1、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，对工程质量有异议的工程结算，说法正确的是( )。

A.已竣工验收的工程，其质量争议应按照该工程保修合同约定执行

B.已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议应按照该工程保修合同执行

C.已竣工未验收且未实际投入使用的工程，存在质量争议的不予办理竣工结算

D.已竣工未验收且未实际投入使用的工程，无质量争议部分应按合同约定办理竣工结算

2、依据《福建省房屋建筑工程总承包模拟清单计量规则（2022 年版》，除另有规定外，下列哪些情形在工程结算时重新调整综合单价，并调整工程造价（ ）。

A.发包人要求变更，且综合单价发生变化的。

B.已标价模拟清单中的发包人要求与招标控制价中的发包人要求不一致，且不利于承包人的。

C.已标价模拟清单中的发包人要求与招标控制价中的发包人要求不一致，且不利于发包人的。

D.承包人要求变更，且综合单价发生变化的。

3、依据《福建省房屋建筑工程总承包模拟清单计量规则（2022 年版》，出现下列哪些情形时，尚需在项目特征中描述（ ）。

A.土方开挖土壤类别为湿土

B.沟槽开挖横撑间距≤3m

C.回填方压实度不小于95%

D.采用推土机开挖

E.余方弃置废弃料种类为湿土

4、依据《福建省房屋建筑工程总承包模拟清单计量规则（2022 年版》，出现下列哪些情形时，尚需在项目特征中描述（ ）。

A.强夯地基需填充级配碎石

B.水泥搅拌桩采用喷粉、全断面套打

C.圆木桩的接桩头

D.咬合灌注桩需埋设钢护筒

E.沉管灌砂石桩的空孔回填材料

5、依据《福建省房屋建筑工程总承包模拟清单计量规则（2022 年版》，招标文件未明确时其项目特征可描述为“综合考虑”的有（ ）。

A.除满堂承重脚手架外的其他清单的脚手架材质

B.脚手架基础加固

C.外墙脚手架需同时满足结构主体及外墙幕墙施工需要

D.电梯井脚手架、满堂承重脚手架的搭设空间几何尺寸

E.外装饰吊篮的升降方式、搭设高度及吊篮型号