附件2：

《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）勘误（2022）

一、说明与工程量计算规则勘误

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **页码** | **勘误条目** | **误** | **正** |
| 37 | 工程量计算规则第七点 | 定额安装子目中现场拼装平台的“钢屋架、钢桁架、钢托架制作平台摊销”的工程量按工程实际实施拼装构件的工程量计算。 | 现场拼装平台摊销定额的工程量按工程实际实施拼装构件的工程量以“t”计算。 |
| 37 | 工程量计算规则第八点 | 支撑钢胎架定额价以材料折旧摊销为计量基础，包括支撑钢胎架制作、除锈油漆、安装、拆卸。 | 支撑钢胎架摊销定额的工程量按经批准的施工方案的型钢理论重量以“t”计算。 |
| 37 | 工程量计算规则第十五点 | 现场拼装平台按实施拼装构件的工程量计算。 | 删除 |

二、定额子目勘误

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **页码** | **定额编号** | **内  容** | **误** | **正** |
| 73 |  | 节名称 | 2.1.11 球节点钢网架制作 | 2.1.11 钢网架制作 |
| 98 | 10302218-10302221 | 定额名称 | “钢屋架、钢桁架、钢托架拼装平台 平台单榀重量” | “现场拼装平台摊销 构件单榀重量” |